РЕЕСТР
разработанных проектов за период 2009-2012 годов в Кировской области

	№

п/п
	Наименование проекта, разработчик проекта
	Показатели
	Объемно-планировочное решение 
	Конструктивное решение

	
	
	Наименование 
	Ед. изм.


	Кол-во
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт Санчурск (стадия рабочий проект).

Генпроектировщик: ЗАО «Институт Кировагропромпроект», 610001 г. Киров, Октябрьский проспект, д.116-а. (2008 год)
	Площадь земельного участка
	м2
	10615.0
	Здание ФОКа представляет собой прямоугольное в плане здание  с размерами 24х48 м. в осях, состоящее из 2х частей: одноэтажная часть – спортзал, двухэтажная часть – административно-бытовые помещения.
	Несущими конструкциями ФОКа является рамный каркас коробчатого сечения типа «Орск» шарнирно опираемый на фундамент. Наружные кирпичные стены из силикатного кирпича с утеплением. Перекрытие– профлист по металлическим прогонам.

	
	
	Мощность 
	
	
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки здания ФОК
	м2
	1254.5     
	
	

	
	
	Общая площадь здания ФОК
	м2
	1368.4     
	
	

	
	
	Полезная площадь здания ФОК
	м2
	1331.4     
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	8406,01
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Детский сад на 220 мест в жилом районе «Чистые пруды» г. Кирова (стадия проектная документация).

ООО «Институт «Кировстройпроект», 610001, г. Киров, ул. Азина, д.78 (2008 год)

	Площадь земельного участка
	м2
	
	Объёмно- пространственное решение предусматривает строительство 2 этажного здания с габаритами 69,32 х 69,545м. Здание с техническим подпольем, с холодным чердаком. 


	Несущие конструкции зданий, обеспечивающие их общую устойчивость и геометрическую неизменяемость - стены из кирпича и перекрытия из железобетонных плит.

	
	
	Мощность 
	мест
	220
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	га
	0,27
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	3 141,4
	
	

	
	
	Полезная площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	31634,48
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Спорткомплекс по ул. Солнечная, 25 в г. Кирове (стадия рабочий проект).

ООО «Спец Регион Проект», 610017, г. Киров, пр. Октябрьский, д.104 (2009 год)

	Площадь земельного участка
	м2
	5789,38
	Здание спорткомплекса прямоугольной формы в плане 60х24м  высотой 9м до низа выступающих конструкций. Внутри комплекса запроектированы баскетбольный зал размерами 32х25м и зал для художественной гимнастики размерами 25х15м с раздевалками, душевыми, санузлами, кабинетом врача, инвентарными. В здании спорткомплекса предусмотрен отдельный центральный вход и три эвакуационных выхода с первого этажа, один эвакуационный выход со второго этажа по лестнице наружу.


	Конструктивно здание разделено на три линейно расположенных блока: два одноэтажных блока в металлическом каркасе, разделенных одним трехэтажным блоком в стеновой конструктивной системе.

Конструктивная система каркасных блоков – поперечные двухшарнирные стальные рамы, объединенные системой связей.

Конструктивная схема стенового блока – с продольными несущими стенами. 

Устойчивость и пространственная неизменяемость обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен, в том числе стен лестничных клеток, с горизонтальной диафрагмой жесткости, образованной плитами перекрытий.



	
	
	Мощность 
	
	
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	1-2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	1518,97
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	2114,57
	
	

	
	
	Полезная площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	10 893,55
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	«Строительство школы в г. Нолинск Нолинского района Кировской области. Начальная школа на 450 учащихся»

ЗАО «Спецстройпроект»
	Площадь земельного участка
	м2
	
	Индивидуальный проект здания школы в плане размерами в осях 111,36х30,36, состоящий из трех прямоугольных блоков А, Б, В: 36,0х17,52, 39,36х30,36, 36,0х17,5м; здание 2-х этажное, высотой этажа 3,3 м с цокольным этажом высотой 1,8 м с пристроенным через теплый переход спортзалом 2 очереди строительства.
	Конструктивная схема, обеспечение прочности и устойчивости зданий и сооружений -  здание с продольными несущими стенами; между блоками предусмотрены деформационные швы

	
	
	Мощность 
	мест
	450
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	7261
	
	

	
	
	Полезная площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	«Общественно-торговый центр, ФОК-2 по ул. Солнечной,25 в г. Кирове»

(Первая очередь строительства. Здание общественно-торгового центра)

Муниципальное унитарное предприятие «Архитектура».
	Площадь земельного участка
	м2
	
	Проектируемое здание индивидуальной разработки 3-х этажное с подвальным этажом. При отделке здания применена система вентилируемого фасада с применением керамогранита. Облицовка цоколя -гранит. Покрытие козырьков – металлочерепица. Заполнение оконных и дверных проемов, витражей, световых фонарей - «ТАТПРОФ» в алюминиевых переплетах.

В подвале  расположены технические помещения: венткамеры, электрощитовая, насосная, тепловой пункт, кладовые, помещения для охраны и рабочего персонала.

Высота помещений: подвального этажа – 2,7-3,0 м, 1 и 2 этажей – 4,8 м, высота 3 этажа – 3,0 м. На 1-м этаже запроектированы разгрузочная, торговые помещения, кафе. На втором этаже – торгово-выставочный зал. На третьем этаже –административные помещения торгового центра. 


	Здание каркасного типа. Размеры в плане – 32,4х60,0 м. Шаг несущих конструкций – 6,0 м, сетка колонн – 6,0х6,0 м (основная).
Пространственная устойчивость здания, запроектированного с использованием конструкции серии 1.20-1/38 и решенного по связевой схеме с шарнирным сопряжением ригелей с колоннами каркаса, обеспечивается работой вертикальных устоев, объединенных горизонтальными дисками перекрытий. Вертикальными устоями служат связевые панели, образуемые сборными железобетонными диафрагмами жесткости, соединенными с примыкающими колоннами.



	
	
	Мощность 
	мест
	
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	3
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Торговая  площадь здания 
	м2
	1400
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	«Школы на 70 учащихся с котельной в с. Тохтино Орловского района

 Кировской области»

ОАО «Кировводпроект»
	Площадь земельного участка
	м2
	
	Проектируемое здание индивидуальной разработки с 2 надземными этажами, без подвала, с холодным чердаком, отдельностоящее, с размерами в плане и осях 50,10х35,10 м. Высота основных помещений 3,30 м.


	 Конструктивная схема здания школы – жесткая, с несущими  продольными стенами. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой вертикальных пластин  наружных и внутренних стен и горизонтальными дисками  междуэтажных перекрытий из сборных железобетонных плит.

	
	
	Вместимость
	мест
	70
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	1694,69
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	1463,16
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	16096,859
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	«Основная общеобразовательная школа на 72 учащихся с котельной в п. Лунданка Подосиновского района»  

ЗАО «Институт Кировагропромпроект»
	Площадь земельного участка
	га
	2,05
	Здание школы отдельно стоящее предусмотрено с переменной этажностью. В осях «А-Г» здание двухэтажное, с техническим подпольем, размеры в осях «1-9»- 50,1м, в осях «А-Г»- 12,6м, высота этажа 3,3м. Здание в осях «Г-Д» одноэтажное, без подвала, размеры в осях «3-7» -12,6м, в осях «Г-Д» - 20,1м, высота этажа 3,3м. Здание в осях «Д-Е» одноэтажное без подвала, размеры в осях «3-8» -18,9м, в осях «Д-Е» -9,0м, высота до низа несущих конструкций (балок покрытия) – 5,4м.


	 Здание с несущими наружными стенами с перекрытием из ж/б плит, в осях «Д-Е» с перекрытием из ж/б плит по ж/б балкам

	
	
	Вместимость
	мест
	72
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	1677,2
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	13157,27
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Детский сад на 220 мест с плавательным бассейном по улице Героя Костина, 3а в микрорайоне «Солнечный берег» г. Кирова

ООО «Институт Кировстройпроект» (июль 2011 года)
	Площадь земельного участка
	га
	0,9774
	Кирпичное здание с габаритами в плане 69,32х69,545 м с техническим подпольем, с холодным чердаком. Высота этажа – 3,3 м. чердака в свету – 1,8 м. Высота техподполья – 2,2 м, подвала – 2,84. Детский сад общего типа рассчитан на 12 групп (с бассейном с пропускной способностью 10 человек), зимним садом, экологической комнатой и студией для занятий изобразительной деятельностью.

	Несущие конструкции зданий, обеспечивающие их общую устойчивость и неизменяемость – стены из кирпича и перекрытия из железобетонных плит. Фундаменты – ленточные из сборных ж/бетонных плит и бетонных блоков подвала.

	
	
	Вместимость
	мест
	220
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	га
	0,27
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	3936,2
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	27897,176
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Дошкольное общеобразовательное учреждение на 12 групп (220 мест) со встроенным плавательным бассейном по ул. Ленина, 188/1 в г. Кирове

ОАО КЧУС+К проектный отдел (2011 год)
	Площадь земельного участка
	га
	
	Здание отдельностоящее представляет собой 2 прямоугольных объема трехэтажных блок-секций групповых ячеек, объединённых трёхэтажным административно-хозяйственным блоком. Габариты здания в плане – 55,54х33,0. Под всем зданием запроектировано техподполье с отм. -2,3 м., подвал с отм. – 3,0 м, в котором размещены вентиляционная камера, водомерный узел и узел учёта тепла. Высота этажа – 3,3 м.

	Конструктивная схема, обеспечение устойчивости и геометрической неизменяемости каркаса осуществляется несущими конструкциями здания из сборных ж/бетонных панелей, объединенные сборными ж/бетонными дисками перекрытий. Фундаменты – ленточные из сборных ж/бетонных плит и бетонных блоков подвала.

	
	
	Вместимость
	мест
	220
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	3
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	га
	1215,6
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	3177,8
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	31303,199
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Детский сад на 220 мест с плавательным бассейном в г. Нолинске по ул. Федосеева,41 Кировской области

ООО «Кировстройпроект» (2011 год)

	Площадь земельного участка
	га
	1,063
	Объёмно- пространственное решение предусматривает строительство 2 этажного здания с габаритами 69,32 х 69,542м. Здание с техническим подпольем, с холодным чердаком. Высота этажа – 3,3 м.

	Несущие конструкции зданий, обеспечивающие их общую устойчивость и геометрическую неизменяемость - стены из кирпича и перекрытия из железобетонных плит. Фундаменты – ленточные из сборных ж/бетонных плит и бетонных блоков подвала.



	
	
	Вместимость
	мест
	220
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	2276
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	3936,2
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	31992,421
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Проектная и рабочая документация для строительства детского сада в г. Кирово-Чепецк Кировской области с модификацией повторно применяемой проектной документации на «Детский сад на 116 мест с котельной по ул. Красных партизан, 26 пгт. Афанасьево Кировской области»

ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» (август 2011 года)
	Площадь земельного участка
	га
	1,2988
	Проектируемое здание с подвальным этажом с помещениями пищеблока, стиральной, сушильной, гладильной и помещениями для размещения инженерного оборудования.
	Несущие конструкции зданий, обеспечивающие их общую устойчивость и геометрическую неизменяемость - стены из кирпича и перекрытия из железобетонных плит. Фундаменты – ленточные из сборных ж/бетонных плит и бетонных блоков подвала.



	
	
	Вместимость
	мест
	116
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	1237
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	2220,7
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	13550,32
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Физкультурно-оздорови-тельный комплекс с плавательным бассейном с длиной дорожек 50 метров, расположенный на земельном участке по ул. Маршала И.С. Конева, 10, Ленинского района г. Кирова

ОАО «Марийскгражданпроект базовый проектный институт», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5 (2011 год)
	Площадь земельного участка
	м2
	20773,89
	Размеры комплекса в осях – 66,0х60,21. Высота этажей – 3,9 м. Предусмотрен зал для подготовительных занятий в уровне 2 и 3 этажей, со вторым светом. Основной объем бассейна, размерами 60х44,5 м - одноэтажный. В уровне 1 и 2 этажа предусмотрены встроенные помещения, высотой 3,9 м. В уровне 3 этажа размещены трибуны для зрителей.
	Здание каркасное из железобетонных колонн и стальных арочных конструкций покрытия пролётом 39 м с шагом арок – 6 м, объединенных между собой системой вертикальных и горизонтальных связей, вертикальных связей по колоннам и междуэтажными перекрытиями. Фундаменты – свайные ленточные и в виде кустов свай (под колонны).

	
	
	Вместимость трибун
	мест
	600
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	3
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	4161,83
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	8352,83
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	8049,84
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Универсальная спортивная площадка

ЗАО «Институт Кировагропромпроект» (2011 год)
	Площадь земельного участка
	м2
	4213
	Открытая универсальная площадка зимой предусмотрена для игры в хоккей, в летнее время – в волейбол, баскетбол и мини-   футбол.
	Основание площадки из асфальтобетона с искусственным покрытием типа «Спортпласт». Предусмотрены хоккейные борта и выше сетчатое ограждение.

	
	
	Площадь озеленения
	м2
	2384
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	741,8
	
	

	
	Строительство средней школы на 100 учащихся со спортзалом, столовой и актовым залом в с. Синегорье Нагорского района Кировской области

ООО «Стройпроектизыскания» (2011 год)
	Площадь земельного участка
	га
	0,8945
	Здание с чердаком, без подвала, габаритами 75,5 х 64 м. Высота этажа – 3,9 м.
	Конструктивная схема – жесткая, перекрестно-стеновая (стены из кирпича с утеплением). Перекрытия – балки, прогоны сборные ж/бетонные и монолитные. Перекрытия и покрытие из сборных ж/бетонных плит. Крыша стропильная.

	
	
	Вместимость 
	мест
	100
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	га
	0,2
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	2913,2
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	15757,578
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по ул. 4-ой Пятилетки, 38а г. Кирова

ЗАО «Кировагропромпроект» (2010 год)
	Площадь земельного участка
	м2
	4686,0
	Прямоугольное в плане с размерами 24х48 м, состоящее из двух частей: одноэтажная часть – спортзал, двухэтажная часть - административно-бытовые помещения. Высота одноэтажной части – 7,25 – 7,7 м. Высота первого этажа двухэтажной части – 3,3 м, второго – 3,0 м.
	Несущими конструкциями ФОКа является рамный каркас коробчатого сечения типа «Орск» шарнирно-опираемого на фундамент. Двухэтажная часть состоит из металлических колонн, балок и железобетонных перекрытий. Фундаменты под стойки – столбчатые монолитные железобетонные. Фундаменты под наружные и внутренние стены - ленточные из сборных ж/бетонных плит и бетонных блоков.

	
	
	Вместимость 
	человек
	51
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	1295,7
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	1331,4
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	9990,13
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Спортивный комплекс (ФОК), расположенный по адресу: Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Коммуны, 20

ООО «Центр-проект» г. Киров, ул. Орловская, 44 (2011 год)
	Площадь земельного участка
	м2
	8663,11
	На земельном участке проектом предусмотрены спортивный комплекс, блочная котельная, топливный склад, площадка для временного хранения автомобилей. Здание в плане с размерами 66,5х75,5 м. Высота этажей 2 этажной части – 3,3 м, одноэтажной части – 7,7 м.
	Здание относится к зданиям с жесткой конструктивной схемой. Стены из кирпича и перекрытия из железобетонных плит. Фундаменты – свайные. Стены фундаментов – бетонные блоки.

	
	
	Вместимость 
	человек
	
	
	

	
	
	Этажность
	этаж
	1-2
	
	

	
	
	Площадь застройки 
	м2
	1912
	
	

	
	
	Общая площадь здания 
	м2
	8663,11
	
	

	
	
	Полезная  площадь здания 
	м2
	
	
	

	
	
	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000   
	тыс. рублей
	10597,60
	
	


